# 中国制造出这一隐形战机，叫板美国F16

军事 · 来源:一号首长 2016-03-31 19:27

朝韩半岛肆无忌惮的军演，迫使战争一触即发，危及中国和周边国家安全，美、韩、日充分表演着实让国人憋气，正值战争的关键时刻，中国隐形战机悄然亮相如一把利剑向挑起战争之手无形地砍去，战争气焰骤然下降，世界哗然中国智慧、中国奇迹。先发制人与后发制人同样是发制人，美韩日先声夺人，来势汹汹气势磅礴，待表演接近尾声时，中俄联手“决不允许战争！”铿锵有力的呼声再加上隐形战机的这根大棒也够得美日韩品尝一阵子后发制人的滋味。

外媒报道:中国自称的的“三代半”高机动隐身战斗机新93,已经成功出现在兰州试飞基地。新93有大的瞬间盘旋能力和大的可用迎角，有高的最大升力系数及在失速迎角之后飞机仍是稳定可控、同时超音速的升阻比高，而在外形设计上起到隐身的要求。 中国产高机动隐身战斗机气动指标：1 亚音速区最大升阻比达到10，在超音速区最大升阻比达到5； 2 低速最大升力系数大于1.8，超大迎角（a>60）气动特性可接受； 3 超音速最小阻力系数小于0.044。

飞机选择的发动机是中国产中推涡扇发动机两台（加力推力8120KG）或俄罗斯的RL33发动机（加力推力8250KG），在飞行升限、最大飞行速度、爬升率、稳定盘旋过载、基本航程和起降性能等参数，经过总体综合优化设计，得出高机动隐身战斗机的翼载应为325350KG／m2，推重比应选在1.10~1.15之间，飞机的总重限制在15吨。机翼的展弦比应在2.8～3.5之间，前缘后掠角38～45，根梢比在5～6。
飞机起飞重量为14986.5Kg，机内燃油4860Kg，机动性计算取50%的机内燃油。升限计算重量取35%机内燃油；着陆性能计算取8.5%的机内燃油。飞机基本武器状态为带2枚近距格斗导弹。可见，高机动隐身战斗机的飞行性能全面优于F-16，它的爬升率和定常过载优于Su27飞机，其他飞行性能与Su27相当，只是在续航能力上稍差一点，可以采取空中加油的方法弥补。最后通过引进俄罗斯的软体进行类比高机动隐身战斗机的雷达散射截面积在正前方30度范围内，RCS达到0.3M^2，在侧向RCS小于1M^2。这表明该方案隐身性能已经满足了指标要求。

相关标签：
- 军事 武器装备 武器 空军

收藏 分享 投诉

© 2016 仿今日头条 http://test.souho.net 中国互联网举报中心 京公网安备 11010802020116号

网络文化经营许可证 跟帖评论自律管理承诺书 违法和不良信息举报：xxx@xxx.com

统计代码填到这里