# 卤素灯再提升，更换大灯灯泡

文 /
2016-04-20 20:12

车子原装的是H4卤素灯，也就是俗称“蜡烛灯”，要真说蜡烛，还真比蜡烛就强那么一点点……卤素灯其实瓦数也不低，55W,相对很多氙气灯、LED灯瓦数还高，只是卤素灯造价比较便宜，氙气和LED灯还得有镇流器、散热等配件。而光照强度，卤素除了穿透力的优势外，其实就没什么优点了。对于常走夜路，夜晚高速的车友，个人觉得改装氙气灯确实是不错的选择。而在不改装氙气透镜的情况下，更换更好的卤素灯泡其实也是原车卤素大灯最佳的方案了。虽然不能跟氙气、LED大灯相提并论，但是相比原车大灯而已，有一定程度上的提升，本身对安全性也是有意义的。

网购的一对品牌H4灯泡，包装上说提升30%，个人觉得实际的效果，只能说是不看广告看疗效！近光的提升相对明显一点（远光因为是反光碗，要明显提升确实也勉为其难），经过近段时间的使用，近远光效果相对原车确实有一定提升，推荐不想改透镜氙气大灯的车友安装，这个也不算是改装线路哦，车检什么也不会有任何问题哦。加上过程也很简单，跟家里换个灯泡一样简单。

打开机盖，找到大灯灯泡背面的位置，图上线头位置就是大灯灯泡的灯座插头了。

首先把线头卸下，向外推很轻松就拿下。

第二步，拆下防水密封，这个可能压得有点紧（为了防水密闭），捏住凸起的胶块忘外拉，等下换好灯泡装回去到时候，要注意压实了。

这种灯泡都是用钢丝扭曲卡住的，找到卡扣就可以拿出灯泡。

灯座有三个定位的脚，不规则的，只要对应的安装上，就不会存在装反的情况了

拿出新买的品牌灯泡，注意：玻璃的地方不能用手触碰到，不然会折寿哦！新灯泡有蓝色的颜色，不知道对亮度提升是什么道理，黑科技不了解……

装上去后，近距离拍一张，其实没什么不一样的感觉……换下来的原车灯泡，也主要整个过程不要触碰玻璃的地方，然后装回包装盒，放后备箱的工具箱里，留在车上作为备用。

试了下近光，亮了……

再试下远光，也亮了……（都亮，至少保证可以不用退货差评了……）

同一个位置对比了换灯泡前后的近光效果，貌似有一定提升哦

同一个位置对比了换灯泡前后的远光效果，因为距离近，也是有些许提升，不知道路上怎么样了

## 推荐阅读：

-   ### 微软小娜与美团外卖达成合作，智能自动订外卖？

    文 / IT之家

-   ### 网站要给用户好的体验必须遵循视线金三角分布法

    文 / 双成际

-   ### 一个帅到秒杀男人们的女人

    文 / 美空秘密基地

-   ### 京盾华鼎：将整合线下资源打造O2O跨境电商

    文 /

-   ### 不管出于什么原因，上班工作这些事可不要干

    文 / 庄里职场

首页 热点 社会 娱乐 科技 汽车 体育 财经 军事 国际 时尚 旅游 探索 育儿 养生 故事 美文 游戏 历史 美食