# 知识 | 11支罕见老枪合集 你认得出来吗

军事 · 来源:战甲军品资料网 2016-03-31 19:27

3月28日，微博网友@knightzorro发布了一则照片，照片里是11支老式步枪的集合。照片上并未标注武器的型号，评论中对型号的描述也颇为失准，这些武器引起了笔者的兴趣。

这些枪支有一个好，就是不常见——粗看过去，即使作为枪械宅的笔者心里发毛，对自己的知识水平感到着急——除了左三的某型号纳粹德国末期装备人民冲锋队的人民步枪（VG，Volksgewehr），左五是纳粹德国G41半自动步枪，右三是曾将参加美国M1半自动步枪选型的Pedersen肘节闭锁步枪之外，别的武器都是不认识或者不确定。其中右二也是一支肘节闭锁步枪，右一，右四，右五都与M1加兰德步枪有着莫大的关系，右四最接近美军二战中标志性的武器M1加兰德半自动步枪。

经过一番努力，仔细辨读枪机上的铭文之后，笔者基本确定了图中武器的型号，图中从左到右分别是捷克斯洛伐克CZ 1946年试验型步枪，瑞士SK-46半自动步枪，纳粹德国VG-1人民步枪，德国瓦尔特某型半自动步枪（不明），G41半自动步枪，汤普森1923型.30口径半自动步枪，（不明），美国斯普林菲尔德加兰德步枪口径.276的原型枪T3E2，Pedersen自动枪（曾参加M1步枪选型，但是败给了加兰德步枪），日本制造的Pedersen步枪和日本仿制的M1加兰德半自动步枪。

笔者找到了原网贴：3月26日，以拍卖各种古董武器闻名的岩岛拍卖公司（RIAuction）在社交网站Reddit上的GunPorn（译为“撸枪”，观察者网注）栏目发布了一张图片，图片名为《罕见长枪混拍》（Rare Longarm Medley）。这一图片也成为了RIAuction推特的背景图片。这些武器从左到右分别是：

捷克斯洛伐克CZ S型半自动步枪原型枪，生产序列号5，这种武器开发时间为1946年，是捷克从20世纪30年代以来一系列半自动武器的后续，与瓦茨列夫·霍莱克（Vaclev Holek）1929年设计的步枪有些相似

瑞士SK-46使用7.92mm毛瑟步枪弹的原型枪，在二战结束后，瑞士开始寻找替换K31步枪的半自动步枪，其中一种就是SK-46，这种武器的枪机与K31相似，但是有活塞式导气系统，以倾斜枪机闭锁来替代原有的旋转后拉枪机

瓦尔特VG1“人民步枪”，纳粹德国在末期推广了大量易于在小作坊生产的轻武器，提供给“人民冲锋队”用来对抗反攻到德国境内的盟军部队，瓦尔特VG-1就是其中之一，这种武器因陋就简，大量采用了纳粹德国空军MG15/MG17/MG81库存枪管，以缩短生产工时，因此能看到各种各样长度的VG1步枪，值得注意的是这种步枪还采用了K43卡宾枪（G43）的弹匣，但是后来因为生产跟不上，原本每支枪配3个弹匣的配置最终只能每支枪配1个弹匣

瓦尔特半自动侧向肘节闭锁运动步枪原型枪，生产序列号1001，肘节闭锁，不过是侧向的，图太不好找了……找个瑞士的Sola侧向肘节闭锁的手枪意思一下

第一批次瓦尔特G41半自动步枪，生产序列号1001，该武器通常被称为G41(W)，与毛瑟公司的G41(M)相区别，该武器虽然优于毛瑟公司的产品，但是在实战中暴露出不少问题，生产数量不多，后来结合苏联SVT-38/40的优点发展为G43半自动步枪，简单区别G41(W)与G43枪机的外观特征是拉机柄朝向不同

柯尔特制造的“自动武器1923型”汤普森半自动步枪，曾参与M1半自动步枪选型（1929年），采用延迟反冲原理，用纸板弹桥来装弹，除此之外还有第二型（更短更轻），但是在测试中，第二型步枪在发射1106发子弹后枪机断裂，被测试者视为操作困难、供弹不良

第一支生产型Pedersen GX型半自动步枪，生产序列号1，这是Pedersen在其肘节闭锁步枪选型失败之后，对M1加兰德半自动步枪进行的改进，期望能够替代或者补充M1加兰德步枪，该武器与加兰德高度相似，原理相同，Pedersen修改了枪管开槽，护木下方的漏水/散热孔以及标尺的调节装置。这种步枪与其姊妹型号GY型（两者极难区别）数量少于10，美军对此并不感兴趣

1931年斯普林菲尔德原型枪，T3E3（原文而如此，图中铭文为T3E2）型.276英寸口径，加兰德原型枪，大名鼎鼎，不必赘述

维克斯&阿姆斯特朗Pedersen自动枪，肘节闭锁武器中最著名的武器可能是Luger P-08，而Pedersen也是其中之一，该枪由英国维克斯&阿姆斯特朗公司生产，参与了1929年的M1半自动步枪选型，因此也有别名M1 Pedersen，但是最后败给了加兰德

日本Pedersen式试验步枪，生产序列号1，在二战开始之前，各国都在不同程度上研究半自动步枪，其中就包括日本，日本在20世纪30年早期和中期测试了数年Pedersen式肘节闭锁步枪与卡宾枪，其中生产序列号8的步枪上还有安装瞄准镜的镜桥，视频截图为两支Pedersen步枪合影

日本仿M1加兰德步枪（4式，也经常被称为5式）原型枪，1944年，在接触了美国M1加兰德步枪后，该枪与M1加兰德几乎完全相同，但使用日本7.7×58mm子弹，并且以5发弹桥装填，弹容量10发，换用日式步枪背带环，日式准星，和缺口照门（加兰德为觇孔式照门），到1945年年中，该枪的零部件总共有250多支，但是只有极少数被组装成完整的步枪

这些武器除少部分以外都为二战前或大战进行中研制，随着战争硝烟的远去，这些武器已经成为了收藏家手中的藏品，经过一番查证，笔者学习了一个，确定了所有武器的型号，提高了知识水平，I feel so excited！

相关标签：
- 军事 武器装备 武器

收藏 分享 投诉

© 2016 仿今日头条 http://test.souho.net 中国互联网举报中心 京公网安备 11010802020116号

网络文化经营许可证 跟帖评论自律管理承诺书 违法和不良信息举报：xxx@xxx.com

统计代码填到这里