|  | 设为首页 加入收藏 联系我们 |

|  | 首 页 行业资讯 网站运营 网络编程 数 据 库 网页设计 网络安全 网站推广 平面设计 服 务 器 电子商务 |

| 站内搜索： 热门关键字： 淘特　CMS　门户　信息港　房产　汽车　旅游　分类信息　下载　JspCms 内容管理系统 报社采编 |

现在位置：首页> 网络安全

编辑推荐
·网站被黑的10大原因

热门点击
·360 ARP防火墙分析
·DDoS攻击的趋势与防御策略
·全面解读 Windows Vista 系..
·一次web 挂马所作出服务器的对策
·加强操作系统安全性的十大建议
·详细剖析DDoS攻击原理及防范
·十大网络工具帮你审核网络安全
·用三层交换阻击DoS攻击
·全面关注Windows系统服务中的安全隐..
·企业对付DDoS攻击 资深网管教你几大妙..

图片推荐
·网站被黑的10大原因

企业对付DDoS攻击 资深网管教你几大妙招
作者： 日期：2010-03-31 出处： 点击:

不知道身为网络管理员的你是否遇到过服务器因为拒绝服务攻击都瘫痪的情况呢?就网络安全而言目前最让人担心和害怕的入侵攻击就要算是拒绝服务攻击了。他和传统的攻击不同，采取的是仿真多个客户端来连接服务器，造成服务器无法完成如此多的客户端连接，从而无法提供服务。 一，拒绝服务攻击的发展: 从拒绝服务攻击诞生到现在已经有了很多的发展，从最初的简单Dos到现在的DdoS。那么什么是Dos和DdoS呢?DoS是一种利用单台计算机的攻击方式。而DdoS(Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务)是一种基于DoS的特殊形式的拒绝服务攻击，是一种分布、协作的大规模攻击方式，主要瞄准比较大的站点，比如一些商业公司、搜索引擎和政府部门的站点。DdoS攻击是利用一批受控制的机器向一台机器发起攻击，这样来势迅猛的攻击令人难以防备，因此具有较大的破坏性。如果说以前网络管理员对抗Dos可以采取过滤IP地址方法的话，那么面对当前DdoS众多伪造出来的地址则显得没有办法。所以说防范DdoS攻击变得更加困难，如何采取措施有效的应对呢?下面我们从两个方面进行介绍。 二，预防为主保证安全 DdoS攻击是黑客最常用的攻击手段，下面列出了对付它的一些常规方法。 (1)定期扫描 要定期扫描现有的网络主节点，清查可能存在的安全漏洞，对新出现的漏洞及时进行清理。骨干节点的计算机因为具有较高的带宽，是黑客利用的最佳位置，因此对这些主机本身加强主机安全是非常重要的。而且连接到网络主节点的都是服务器级别的计算机，所以定期扫描漏洞就变得更加重要了。 (2)在骨干节点配置防火墙 防火墙本身能抵御DdoS攻击和其他一些攻击。在发现受到攻击的时候，可以将攻击导向一些牺牲主机，这样可以保护真正的主机不被攻击。当然导向的这些牺牲主机可以选择不重要的，或者是linux以及unix等漏洞少和天生防范攻击优秀的系统。 (3)用足够的机器承受黑客攻击 这是一种较为理想的应对策略。如果用户拥有足够的容量和足够的资源给黑客攻击，在它不断访问用户、夺取用户资源之时，自己的能量也在逐渐耗失，或许未等用户被攻死，黑客已无力支招儿了。不过此方法需要投入的资金比较多，平时大多数设备处于空闲状态，和目前中小企业网络实际运行情况不相符。 (4)充分利用网络设备保护网络资源 所谓网络设备是指路由器、防火墙等负载均衡设备，它们可将网络有效地保护起来。当网络被攻击时最先死掉的是路由器，但其他机器没有死。死掉的路由器经重启后会恢复正常，而且启动起来还很快，没有什么损失。若其他服务器死掉，其中的数据会丢失，而且重启服务器又是一个漫长的过程。特别是一个公司使用了负载均衡设备，这样当一台路由器被攻击死机时，另一台将马上工作。从而最大程度的削减了DdoS的攻击。 (5)过滤不必要的服务和端口 可以使用Inexpress、Express、Forwarding等工具来过滤不必要的服务和端口，即在路由器上过滤假IP。比如Cisco公司的CEF(Cisco Express Forwarding)可以针对封包Source IP和Routing Table做比较，并加以过滤。只开放服务端口成为目前很多服务器的流行做法，例如WWW服务器那么只开放80而将其他所有端口关闭或在防火墙上做阻止策略。 (6)检查访问者的来源 使用Unicast Reverse Path Forwarding等通过反向路由器查询的方法检查访问者的IP地址是否是真，如果是假的，它将予以屏蔽。许多黑客攻击常采用假IP地址方式迷惑用户，很难查出它来自何处。因此，利用Unicast Reverse Path Forwarding可减少假IP地址的出现，有助于提高网络安全性。 (7)过滤所有RFC1918 IP地址 RFC1918 IP地址是内部网的IP地址，像10.0.0.0、192.168.0.0 和172.16.0.0，它们不是某个网段的固定的IP地址，而是Internet内部保留的区域性IP地址，应该把它们过滤掉。此方法并不是过滤内部员工的访问，而是将攻击时伪造的大量虚假内部IP过滤，这样也可以减轻DdoS的攻击。 (8)限制SYN/ICMP流量 用户应在路由器上配置SYN/ICMP的最大流量来限制SYN/ICMP封包所能占有的最高频宽，这样，当出现大量的超过所限定的SYN/ICMP流量时，说明不是正常的网络访问，而是有黑客入侵。早期通过限制SYN/ICMP流量是最好的防范DOS的方法，虽然目前该方法对于DdoS效果不太明显了，不过仍然能够起到一定的作用。 三，寻找机会应对攻击 如果用户正在遭受攻击，他所能做的抵御工作将是非常有限的。因为在原本没有准备好的情况下有大流量的灾难性攻击冲向用户，很可能在用户还没回过神之际，网络已经瘫痪。但是，用户还是可以抓住机会寻求一线希望的。 (1)检查攻击来源，通常黑客会通过很多假IP地址发起攻击，此时，用户若能够分辨出哪些是真IP哪些是假IP地址，然后了解这些IP来自哪些网段，再找网网管理员将这些机器关闭，从而在第一时间消除攻击。如果发现这些IP地址是来自外面的而不是公司内部的IP的话，可以采取临时过滤的方法，将这些IP地址在服务器或路由器上过滤掉。 (2)找出攻击者所经过的路由，把攻击屏蔽掉。若黑客从某些端口发动攻击，用户可把这些端口屏蔽掉，以阻止入侵。不过此方法对于公司网络出口只有一个，而又遭受到来自外部的DdoS攻击时不太奏效，毕竟将出口端口封闭后所有计算机都无法访问internet了。 (3)最后还有一种比较折中的方法是在路由器上滤掉ICMP。虽然在攻击时他无法完全消除入侵，但是过滤掉ICMP后可以有效的防止攻击规模的升级，也可以在一定程度上降低攻击的级别。 总结: 目前网络安全界对于DdoS的防范还是没有什么好办法的，主要靠平时维护和扫描来对抗。简单的通过软件防范的效果非常不明显，即便是使用了硬件安防设施也仅仅能起到降低攻击级别的效果，Ddos攻击只能被减弱，无法被彻底消除。不过如果我们按照本文的方法和思路去防范DdoS的话，收到的效果还是非常显著的，可以将攻击带来的损失降低到最小。

[1]

- 返回首页
- 打印本文
- 加入收藏
- 返回顶部
- 关闭窗口

相关文章 | 查看留言 发表评论
用 户： |
内 容： |
验证码： |

关于本站　|　免责声明　|　联系我们　|　版权隐私　|　友情链接　|　网站地图
联系电话：0531-88511191 | 客服QQ：6410861 | Email：totcms@163.com | ICP备：88888号 Copyright © TotCms.com All Rights Reserved. 济南淘网科技 版权所有