- 网站首页
- 新闻中心
- 服务项目
- 资料下载
- 招聘信息
- 公司相册
- 在线留言
- 关于我们

## 最新公告

亚洲数据云主机全面解读

## 产品展示

您的当前位置：首页 > 新闻中心 > 行业新闻

### 亚洲数据报道：腾讯打造亚洲最大微模块数据中心

2014-11-19 16:40:31 字体：大 中 小
分享到：

建设思想革新：计算机架构代替土建工程

从此数据中心建设不再是机房装修，而可以被整体视为计算机机框（机箱、电源、风扇、CMM管理单板）的组装。中兴通讯通过对数据中心进行生命周期和KPI管理，发展出微模块数据中心的产品形态——把末端结构系统、制冷系统、配电系统、管控系统组合成为一个产品，并和土建、消防、水电、网络形成标准接口。从计算机架构的视角出发，用产品研发的方法和流程，通过系统级的组合优化和分拆拼装方式去做数据中心产品。通过样机试制和系统测试的方式，平衡性能和可靠性，压缩前期工程设计的过多的冗余量；通过工厂预制和现场拼装，平衡模块化和灵活性，减少前期工程实施中在安装和调试环节人工、材料的浪费，并增加对物理土建和服务器设备的适配灵活性。领先的ICT企业都在反思数据中心建设问题，探索数据中心建设新模式。腾讯和中兴通讯研究国内外经验，通过集装箱、SOHOMO等模式的尝试和摸索，不约而同地发起了数据中心产品化的进程。

2013年，在广东联通的支持下，在深圳坪山新区，腾讯、中兴通讯和广东联通共同打造了亚洲最大的微模块数据中心，一起完成了数据中心的划时代变革。在15000米2、12000kVA的容量下，历时4个多月，建成可用性达到Tier3+、30%负载率PUE1.5左右，可容纳85000多台服务器和交换机单板的数据中心。

只是数据中心产品化的启程

相信腾讯和中兴通讯将持续投入、纵深发力，并在标准、项目、技术预研、产品研制上开展广阔的合作，共同推进数据中心产品化革新。据预计到2025年，数据中心将从项目集成工程变成制造业，Facebook在最新的OCP（OpenComputingProject，开放计算项目）公布了最新的项目实践RDDC（RapidDeployment Data Center，快速部署数据中心），其数据中心组件已经开始全面的模块化和产品化，除了微模块外，供配电、制冷、土建都在和整柜服务器OpenRack一样开始产品化。

本质为去工程化、节能、智能化

再比如对于管控子系统所用的物料型号，必须在系统测试实验室通过兼容性测试，这样工程调试就不需要研发人员投入，调试的人员投入和花费时间也在大幅降 低。坪山数据中心完全由微模块组成，一期建设20个微模块，二期建设40多个微模块。整个项目从装修进场到完工，仅花了4个多月的时间，其中二期40个微模块从 进场安装到通过测试验证只用了45天，充分体现了微模块易复制、部署速度快的优势。比如就底座调平这一工序，采取了优化设计后，这一工序的工期就从10个模块6天，压缩到了10个模块2天，并节省了大量螺栓等工程辅 材。快速部署的关键在于去工程化的设计，去工程化就是要压缩物料数量、压缩 工序、优化作业编排、严格工程指导，通过这些标准化的工作，来提升效率。在系统测试过程中，中兴通讯一位结构工程经理在对样机的去工程化测试报告评审中提 出多个优化的设计。

坪山数据中心项目集高压直流、行级制冷、能效管理等于一体，机房微模块分别标准化为18R模块、12R模块。18R模块按照总体功率120kW，12R微模 块按照总体功率80kW计算。项目联合团队不仅重视高负载率下的PUE，也重视低负载率下的PUE，在样机试制和系统测试中，优化行间空调的群控策略，有效降低PUE，并形成 了低负载率情况下如何节能等一些实用的运维建议。微模块局部PUE1.07，30%负载率整体PUE1.5左右，90%负载率整体PUE1.4左右，创造了PUE在深圳地区 的新低。

数 据中心经历了多次变革，从最早作为计算机/大型机运行环境，到互联网时代作为带宽入口，再到现在成为智慧星球云计算引擎。数据中心的应用需求也在不断演 变，最初关注温湿度和动力等可用性可靠性指标，后来把数据中心进行业务分区，分为业务网、管理网，再到现在要求数据中心融合地理位置、土建、机房、服务 器，形成综合的云计算平台。数据中心逐渐从配套的边缘走向业务的核心，开始成为最终用户ICT建设的关注焦点。

随着数据中心走向业务核心，以土建为视角的传统数据中心建设方式必须改变。已有多个数据中心建成后根本满足不了业务发展和ICT 技术发展的需求，导致需要不断重新建设；另一方面，正在建设中的数据中心的能耗、造价、工期总在不断变动，过程难以控制；甚至，已投入运营的数据中心，由 于运行状态无法获取，常常发生服务器要上线，却不知要放在哪台机架上的情况，由于对耗能、耗水、人工投入、设备可用性状态不清晰，传统数据中心运维长期处 于盲目而低效的状态。传 统数据中心建设的项目性规划、设计、实施、验收的方法无法满足云计算弹性、廉价、可管控的技术要求。

坪山数据中心项目非常重视智能化，每个模块都有一套管控软件iDCIM，通过集成平台，对每个模块和各个状态进行统一展示，类似计算机的CMM管理单板。iDCIM的能效 管理模块对整个机架服务区用电量进行管理和记录，同时可以通过网络进行外部访问，温度、湿度、水浸和烟雾探测监测都与告警系统整合在一起，便于集中管理和 远程监控。 iDCIM数据中心监控系统具备丰富的界面组态、多样的报警功能、开放式协议接口、大容量的数据采集、存储功能以及智能的数据分析技术。

海外服务器 海外云主机 德国服务器 德国云主机 美国服务器 美国云主机 香港服务器 香港云主机 日本服务器 日本云主机 韩国服务器 法国服务器 加拿大服务器 意大利服务器 澳大利亚服务器 印度服务器 墨西哥服务器 荷兰服务器 英国服务器 俄罗斯服务器

[返回列表页]
上一条：亚洲数据报道：联通电商平台沃易购全国开通 基地落户广西
下一条：亚洲数据报道：中型数据中心UPS解决方案

## 产品分类

- 国外云主机
  - 香港云主机
  - 日本云主机
  - 美国云主机
  - 法国云主机
  - 德国云主机
  - 台湾云主机
  - 英国云主机
  - 加拿大云主机
  - 澳大利亚云主机
  - 墨西哥云主机
  - 荷兰云主机
  - 巴西云主机
  - 印度云主机
  - 马来西亚云主机
  - 西班牙云主机
  - 俄罗斯云主机
- 国外租用
  - 香港服务器
  - 美国服务器
  - 日本服务器
  - 韩国服务器
  - 台湾服务器
  - 印度服务器
  - 俄罗斯服务器
  - 法国服务器
  - 德国服务器
  - 英国服务器
  - 荷兰服务器
  - 新西兰服务器
  - 墨西哥服务器
  - 新加坡服务器
  - 马来西亚服务器
  - 泰国服务器
  - 埃及服务器
  - 缅甸服务器
  - 越南服务器
  - 印尼服务器
  - 菲律宾服务器
  - 巴基斯坦服务器
  - 澳大利亚服务器
  - 加拿大服务器
  - 巴西服务器
  - 意大利服务器
  - 挪威服务器
  - 瑞士服务器
  - 肯尼亚服务器
  - 冰岛服务器
  - 土耳其服务器
  - 葡萄牙服务器
  - 沙特阿拉伯服务器
  - 卡塔尔服务器
  - 以色列服务器
- 活动促销

## 最新资讯

- 亚洲数据云主机全面解读
- 美国男子徒手爬上墨西哥762米高悬崖 创世界纪录
- 背景资料：美国历史上的大规模种族骚乱
- 华为中兴为何不能起诉小米？
- 2014年中国（深圳）互联网金融创新论坛暨十大众筹项目发布会成功举办

## 联系我们

地址：深圳市龙岗区李朗华熠大厦16楼
电话：0755-84596930
传真：0755-84596930
邮箱：1379113837@qq.com