收藏黑马王 |在线留言|网站地图|English

欢迎来到德国黑马王（HAMAN）香港制造工厂唯一官方网站！

#

## 源自德国石油化工高技术标准的进口润滑油进口品质 先进配方

官方服务热线:400-1177-080

热门关键词：黑马王官方网站 HAMAN润滑油黑马王产品
您当前所在位置：黑马王官网首页 » 黑马王资讯 » 公司动态

# 德国黑马王润滑油油品分析

发表时间：2016-09-30 18:11:30 内容来源：http://www.gp-haman8.com/

传统润滑油一般为天然或合成油脂，再加入适当的添加剂，目前添加剂分十大类近百种，如清净分 散剂、抗氧防腐剂、防锈剂、极压抗磨剂等，为了提高润滑油在极压摩擦下的效果，有说加入一些含铅化合 物，或固态微粒，如铜粉、石墨、钼粉或铁弗龙粉，不同的添加剂在不同使用状态下可达到不同程度的润滑 效果，但相对存在不同程度的害处，如阻塞油路、高毒性污染等，而黑马王（内容来自：）润滑油不含铅、氟，以及铜粉、 铁弗龙粉等固态添加物，具有世界唯一集九大功效于一身的黑马王润滑油，而无任何不良作用，使用安全可 靠。黑马王润滑油获得美国API认证，同事获得奔驰、宝马、保时捷等世界名牌汽车制造厂商认证。

公司开发的械合金化表面润滑技术将给整个机械行业带来革命性的改变，其核心是金属表面合金剂，产品的主要由具有化学热处理功能的有机金属复合物组成，以润滑剂为载体介质，利用机械相互运动产生的研磨效应，使摩擦副金属表面产生高密度缺陷并产生外逸电子，在外逸电子作用下，有机金属表面分子发生热裂解，金属表面原子与金属表面原子发生自蔓延高温合成反应（SHS反应），使元素间原子水平合金化形成球状纳米晶体组织，使金属表面固结致密，硬度仅次于金刚石，形成耐磨、耐腐蚀、自润滑合金材料，因此具有节能、节材、减排的功效。 公司推出的黑马王润滑油产品，是以新加坡进口基础油和国外进口复合剂为原料，通过加入金属表面合金剂，采用德国先进的生产调和技术来生产的高档功能性润滑油。

组成特性：
彩用进口世界尖端技术的半合成基础油和国外进口复合剂，复合金属合金剂润滑因

子调制而成。
性能特点：
显著减少发动机磨损，保护发动机安全；
有效改进发动机的工作环境，增加马力；
显著提高燃油效率，减少汽、柴油消耗；
显著降低因润滑问题引起的故障率，减少大修，大幅度节省维修费用；
明显减少尾气排放，减少空气污染,大幅度降低噪音能量；
显著缩短发动机提速时间、显著增加滑行距离；
优良的清净分散性、粘温性能及氧化安定性
超凡的清净分散性、低温启动性、低蒸发损失、粘温性能及氧化安定性。
技术规格：
Q/TJSN 001-2008(SM),API SM
适用范围
广泛适用道路主流车型，多气阀、涡轮增压发动机和各种中高档轿车。
主要产品典型数据：
项目 黑马上将
SAE粘度等级 5W-40
运粘度（100℃），mm2/s 14.10
低温动力粘度（-35℃），mm2/s 4000
低温泵送粘度（-35℃），mm2/s 3400
闪点(开口) 235℃
倾点 -40℃
包装形式
4L 金属桶
1L 金属桶

金属表面合金剂具备独一无二的科技优势，是德国柏林大学研发团队研发的最前沿新产品，具有以下突出功效：

1、显著减少磨损，尤其是冷启动过程，保护发动机
2、节省燃油5%以上，减少排放40%以上
3、动力提高60%以上，噪音降低80%以上

4、显著减少加速时间，增加滑行距离

网站建设
【版权申明】：文章内容最终解释权归“黑马王官方网站”所有，转摘本内容请务必注明出处！

#### 相关内容推荐

- 德国黑马王润滑油油品分析
- 汽车润滑油一般多久换一次

#### 黑马王产品推荐

  产品演示

#### 最新产品展示

- 产品演示

#### 新闻资讯热点

- 汽车润滑油一般多久换一次
- 德国黑马王润滑油油品分析

#### 合作客户展示

- 宝马BMW选择黑马王润滑油

#### 荣誉资质展示

- 沃尔沃质量认证证书
- 康明斯发动机认证证书
- 大众汽车品质认证证书
- 保时捷认证证书
- 宝马品质认证证书

了解黑马王 黑马王产品 黑马王优势 黑马王客户 黑马王荣誉 黑马王资讯 联系黑马王 留言反馈

Copyright © 2016 德国黑马王润滑油(Haman)中国总经销 All Right Received
服务热线：400-1177-080 手机号码：13902211581（吴先生）
官方网站：www.gp-haman8.com 电子邮箱：lkng8@qq.com
技术支持：友软科技