| 设5636网址导航－我的个性化主页－最好的网址导航－www.5636.cc为首页

首页 > 网络故障排除与系统速度优化 |

网络故障排除与系统速度优化
提示：由于网络故障涉及的范围很广，软硬件的原因都可能有，但一些常见故障还是可以通过简单的 操作来解决的，下面是一些常用的解决方法。 一、ADSL经常掉线： １：ADSL Modem或分离器故障。ADSL Modem或分离器的质量有问题，将造成频繁的掉线故障。建议借 用一套能正常使用的设备，更换后再进行测试。 ２：ADSL线路故障。住宅距局方机房较远(通常应小于3000米)，或线路附近有严重的干扰源，也会导 致经常掉线。另外在接线盒到ADSL Modem之间建议采用双绞线，即使采用平行线，也不应当超过5米。 ３：室内电磁干扰。室内的电磁干扰比较严重(如无绳电话、空调、洗衣机、冰箱)，也可能导致通信故 障，建议使ADSL Modem远离上述设备，并不与上述设备共用一条电源线。 ４：网卡缺陷。网卡的质量有缺陷，或者驱动程序与操作系统的版本不匹配，也能导致频繁掉线。 二、网速超慢： IE总要检测代理服务器。安装IE浏览器时，默认状态下，“局域网设置”中的“自动检测设置”复选 框是被选中的。当打开IE浏览器时，IE将自动搜索局域网中的代理服务器设置，从而影响了上网速度。 建议在IE浏览器的“工具”菜单中选择“Internet选项”，如图１ 图１： 选择“连接”标签，单击“局域网设置”按钮，如图2 图２： 在“局域网(LAN)设置”对话框中取消对“自动检测设置”复选框的选中，如图３ 图3：
系统速度优化
提示：本文以常用系统XP为例介绍几个简单有效的系统速度优化方法。 一、恢复到经典Windows界面： 在桌面上单击鼠标右键，单击“属性”命令进入“显示属性”的设置窗口。选择“主题”下拉框中 “Windows经典”选项，如图４，可以节省不少内存哦。 图４： 二、定制合适的视觉效果： 在桌面上单击我的电脑鼠标右键，单击“属性”命令进入“系统属性”的设置窗口。点击“高级” 标签下性能→设置选项，如图５ 图５： 你应该看到了系统“性能选项”窗口，我们可以根据需要来确认自己所需要的视觉效果。最简单的办 法是直接选择“调整为最佳性能”就OK了，如图６。去掉了这些视觉效果，你也会发现电脑“跑”得 轻松多了。 图６： 三、设置虚拟内存： 在桌面上单击我的电脑鼠标右键，单击“属性”命令进入“系统属性”的设置窗口。点击“高级” 标签下性能→设置→高级→虚拟内存→更改选项，如图７,图８ 图７： 图８： 首选确保硬盘有足够的空间，然后选择虚拟内存文件的存放地，一般都放在C盘，如图示3。初始大小 和最大值分别为内存的１.５倍和３倍，比如内存是１G，那初始值就是(1G=1024M)*1.5=1536M，最大值是 (1G=1024M)*3=3072M，如图９ 图９：

$Site_TopAd$
$Site_BottomAd$