儿童玩具热收缩包装机 篮球收缩膜包装机 PVC膜热收缩机
价格：0元
简介： 郑州中泰机械专注于热收缩包装机、PE膜热收缩机、自动套膜机、全自动热收缩包装机等包装设备的生产、销售，公司定做各种大小规格烘干机、热收缩炉，按客户要求定制各种热收缩包装机。 设备名称：BSX-4035型热收缩包装机 适用范围：用途广泛，常用于纸盒、工艺品、玩具、五金工具、文体用品、办公用品、化妆品、工业零件、纸巾盒、塑料制品等产品产品尺寸小于300*250mm（宽*高）的POF膜、PVC膜热收缩包装。 技术参数 电源电压：220V / 380V 50/60Hz 总 功 率：6千瓦 炉室尺寸：800*400*350mm（长*宽*高） 温控范围：0-300℃可调 输送速度：0-10米/分可调 发热管材质：石英管 外形尺寸：1200*630*900mm 重量：90公斤 详细规格技术参数可登录我公司网站或者与公司客服联系！中泰机械以“专业、专注、品质”为宗旨，服务好每一位客户，以客户为中心，为客户提供满意的热收缩包装设备。 http://www.shrinkmachine.net/ 热收缩包装机 http://www.rsbzj.com/ PE膜热收缩机 http://www.66369226.com/ 热收缩包装机 http://www.ztrsj.com/ 全自动热收缩机 参数：
2015-05-14 |